**采样与测量计划**

用人单位：福建省东南电化股份有限公司 检测时间：年月日

检测类别： 评价项目编号：\ 检测项目编号：

| **车间及工种** | **采样点/对象** | **检测的职业病危害因素** | **样本数****(点数×样本数×天数)** | **采样/测量方式** | **采样/测量时机/时段** | **采样流量/(L/min)** | **空气收集器** | **样品保存期限和保存条件** | **采样/测量设备** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢气压缩楼 | 一楼压缩气缸巡检点 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 二楼压缩气缸巡检点 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |
| 氢化装置气体罐区 | 一氧化碳储罐巡检位 | 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 气体分析仪 |  |
| 一氧化碳球罐出口取样点操作位 | 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 气体分析仪 |  |
| 硝化装置酸碱罐区 | 硫酸储罐巡检位 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | \ | 大气采样仪 |  |
| 硝化装置酸碱中间罐 | 废酸储罐 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | \ | 大气采样仪 |  |
| 甲苯储罐巡检位 | 甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.1 | 溶剂解吸型活性炭管 | 冰箱14天 | 大气采样仪 |  |
| 硫酸储罐巡检位 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 大气采样仪 |  |
| 硝酸储罐巡检位 | 二氧化氮（硝酸） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 硝化装置硝化A线 | 硝烟压缩机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 二氧化氮（硝酸） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 二楼硝化巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 二氧化氮（硝酸） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.1 | 溶剂解吸型活性炭管 | 冰箱14天 | 大气采样仪 |  |
| 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 大气采样仪 |  |
| 硝化三楼一段废酸取样点操作位 | 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 大气采样仪 |  |
| 二氧化氮（硝酸） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 二段废酸取样点操作位 | 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 大气采样仪 |  |
| 二氧化氮（硝酸） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 硝化三楼粗DNT取样点操作位 | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
| 硝化二楼DNT成品取样点操作位 | 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
| 硝化装置硝化B线 | 二楼硝化巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 二氧化氮（硝酸） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.1 | 溶剂解吸型活性炭管 | 冰箱14天 | 大气采样仪 |  |
| 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 大气采样仪 |  |
| 硝化三楼一段废酸取样点操作位 | 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 大气采样仪 |  |
| 二氧化氮（硝酸） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 二段废酸取样操作位 | 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 大气采样仪 |  |
| 二氧化氮（硝酸） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 硝化三楼粗DNT取样点操作位 | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
| 硝化二楼DNT成品取样点操作位 | 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
| 甲苯罐区 | 甲苯罐区巡检位 | 甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.1 | 溶剂解吸型活性炭管 | 冰箱14天 | 大气采样仪 |  |
| 二硝基甲苯中间罐区 | 二硝基甲苯输送泵巡检位 | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
| 废酸楼 | 96%产品酸供料泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 大气采样仪 |  |
| 三级浓缩循环泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 大气采样仪 |  |
| 热水循环泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 五层硝烟吸收装置巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 二氧化氮（硝酸） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 真空泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 一楼硫酸取样点操作位 | 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 大气采样仪 |  |
| 氢化装置催化制备楼A线 | 一楼输送泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 二楼催化器制备操作位 | 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 碳黑粉尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 氢化装置催化制备楼B线 | 一楼输送泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 二楼催化器制备操作位 | 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 碳黑粉尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 氢化装置氢化A线 | 一楼热水泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 一楼氢化反应器巡检位 | 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
| 三楼驰放气液封巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 四楼氢化反应器巡检位 | 二硝基甲苯| | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
| 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |
| OTD成品取样点操作位 | 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| MTD成品取样点操作位 | 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| TDA取样点操作位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 五楼脱邻真空泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 氢化装置氢化B线 | 一楼热水泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 一楼氢化反应器巡检位 | 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
| 三楼驰放气液封巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 四楼氢化反应器巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
| OTD成品取样点操作位 | 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| MTD成品取样点操作位 | 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| TDA取样点操作位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 五楼脱邻真空泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 五层排气风机 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 甲苯二胺罐区 | 间甲苯二胺泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 光化装置光化B线 | 光气合成反应器巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 红外线气体分析仪 |  |
| 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 光气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 高剪切反应器巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 光气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
| 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
| 氯化氢 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| LIST系统TDI循环泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 二楼光气一级压缩机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 光气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 二楼光气二级压缩机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 光气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 光气吸收循环泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 光气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 第一塔釜循环泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
| 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
| 第一ODCB塔釜取样点操作位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
| 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
| 第二ODCB塔冷凝液取样点操作位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
| 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
| 成品TDI取样点操作位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
| LIST系统AP机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
| 四楼光化真空机组巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 五楼LIST真空系统巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 光化A线 | 光气合成反应器巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 气体分析仪 |  |
| 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 光气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 高剪切反应器巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 光气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
| 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
| 氯化氢 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| LIST系统TDI循环泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 二楼光气一级压缩机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 光气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 二楼光气二级压缩机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 光气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 光气吸收循环泵巡检点 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 光气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 一楼80残液受槽巡检位 | 光气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |
| 第一塔釜循环泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
| 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
| 第一ODCB塔釜取样点操作位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
| 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
| 第二ODCB塔冷凝液取样点操作位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
| 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
| 成品TDI取样点操作位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
| LIST系统AP机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
| 四楼光化真空机组巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 五楼LIST真空系统巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 碱洗系统巡检位 | 光气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 氯化氢 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 碱破坏系统废气风机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 光化装置 | 冷冻机房巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| TDI中间罐区 | 甲苯二异氰酸脂输送泵巡检位 | 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
| 邻二氯苯输送泵 | 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
| 甲苯二异氰酸脂取样点操作位 | 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
| 甲苯二异氰酸脂包装库 | 甲苯二异氰酸脂成品包装操作位 | 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
| 甲苯二异氰酸脂成品叉车驾驶操作位 | 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 硝化循环水 | 循环水泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 加药操作位 | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 原盐仓库 | 铲盐驾驶操作位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 烧碱一次盐水 | 碳酸钠加药操作位（外委） | 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 碳酸钠 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 高压泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 盐泥压滤机给料泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 离心机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 冷冻站巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 脱氯装置 | 脱氯盐水泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 氯水输送泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 真空泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 精盐水泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 盐酸储罐巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 氯化氢及盐酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 亚硫酸钠加药操作位 | 亚硫酸钠 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 电解装置 | 回收盐水泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 阳极液循环泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 阴极液换热器巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 高温 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 高温仪 |  |
| 阴极液循环泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 二楼电解槽巡检位 | 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 氢氧化钠 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 一次脱氯塔巡检位 | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 氯压机厂房 | 氢压机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 一段氢气冷却器巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 浓硫酸泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 泡罩干燥塔巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 填料塔酸循环泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 氯压机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 氯气分配台巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 中冷器巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 一段氯气冷却器巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 盐酸工序 | 冷冻站巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 盐酸装车操作位 | 氯化氢 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 高纯盐酸泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 石墨合成炉 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 盐酸分配台 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 尾气风机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 氯化氢 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 光气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 循环液泵 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 一层氯气缓冲罐巡检位 | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 盐酸中间槽巡检位 | 氯化氢 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 液氯与汽化 | 液氯储槽巡检位 | 风速 | \ | 定点分时段 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 风速计 | （提前问评价人员） |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 液氯汽化器巡检位 | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 螺杆式冷凝机组 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 冷冻机组 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 冷冻机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 液氯充装站 | 液氯充装台巡检位 | 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 热电装置 | 干煤棚行车驾驶操作位 | 煤尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| CI皮带头巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 煤尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| C1皮带尾巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 煤尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 双转式筛分机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 煤尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 细碎机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 煤尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| C2皮带头巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 煤尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| C2皮带尾巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 煤尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 犁煤机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 煤尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 给煤机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 煤尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 给水操作平台巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 4#锅炉4#仓落煤口巡检位 | 煤尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 2#给煤机二楼平台巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 煤尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 4#给煤机二楼平台巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 煤尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 2#锅炉省煤器联箱巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 矽尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 二氧化氮 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 二氧化硫 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 冰箱7天 | 大气采样仪 |  |
| 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 气体分析仪 |  |
| 2#锅炉低温过热器巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 矽尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 二氧化氮 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 二氧化硫 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 冰箱7天 | 大气采样仪 |  |
| 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 气体分析仪 |  |
| 2#锅炉蒸汽出口集箱巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 矽尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 二氧化氮 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 二氧化硫 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 冰箱7天 | 大气采样仪 |  |
| 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 气体分析仪 |  |
| 2#锅炉炉门巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 矽尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 二氧化氮 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 二氧化硫 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 冰箱7天 | 大气采样仪 |  |
| 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 气体分析仪 |  |
| 4#锅炉省煤器联箱巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 矽尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 二氧化氮 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 二氧化硫 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 冰箱7天 | 大气采样仪 |  |
| 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 气体分析仪 |  |
| 4#锅炉低温过热器巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 矽尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 二氧化氮 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 二氧化硫 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 冰箱7天 | 大气采样仪 |  |
| 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 气体分析仪 |  |
| 4#锅炉蒸汽出口集箱巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 矽尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 二氧化氮 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 二氧化硫 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 冰箱7天 | 大气采样仪 |  |
| 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 气体分析仪 |  |
| 4#锅炉炉门巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 矽尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 二氧化氮 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 气体分析仪 |  |
| 二氧化硫 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 冰箱7天 | 大气采样仪 |  |
| 1#除渣系统巡检位 | 游离二氧化硅 | \ | \ | 正常工作时 | \ | \ | \ | \ |  |
| 矽尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 2#冷渣机巡检位 | 矽尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 2#锅炉一次/二次风机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 2#锅炉U阀风机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 2#锅炉播煤风机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 4#锅炉一次/二次风机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 4#锅炉U阀风机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 4#锅炉播煤风机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 2#除渣系统巡检位 | 矽尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 2#锅炉除尘除灰系统巡检位 | 游离二氧化硅 | \ | \ | 正常工作时 | \ | \ | \ | \ |  |
| 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 矽尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 4#锅炉除尘除灰系统巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 矽尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 2#锅炉引风机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 4#锅炉引风机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 卸灰操作位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 矽尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 灰仓巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 矽尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 卸渣控制室操作位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 矽尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 1#发电机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 2#发电机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 2#炉附属电气设备巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 4#炉附属电气设备巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 8米运转转层巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 汽轮机房4.5米层巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 汽轮机0米层巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 2#、3#锅炉之间巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 循环水泵房巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 机力冷却塔巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 16米除氧层巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 12.6米管道层巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 高温 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 高温仪 |  |
| 35KV厂变巡检位 | 工频电场 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 电磁辐射仪 |  |
| 110KV变电站巡检位 | 工频电场 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 电磁辐射仪 |  |
| 1,2整流所巡检位 | 工频电场 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 电磁辐射仪 |  |
| 10Kv电机柜间巡检位 | 工频电场 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 电磁辐射仪 |  |
| 三层 电机柜间巡检位 | 工频电场 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 电磁辐射仪 |  |
| 35Kv无功补偿室巡检位 | 工频电场 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 电磁辐射仪 |  |
| 化学水处理 | 反渗透压高压泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 超滤装置巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 废水输送泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 酸碱加药间操作位 | 氯化氢及盐酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 氢氧化钠 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 酸碱计量箱巡检位 | 氯化氢及盐酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 氢氧化钠 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 水泵巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 锅炉加药间操作位 | 肼 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 1.0 | 酸性硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
| 氨 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 大型气泡吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 脱硫装置 | 真空带滤机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 板框压滤机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 氧化/酸化风机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 密封风机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 氧化塔巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 吸收塔巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 焚烧炉装置 | 铲车司机（外委） | 粉尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 上料巡检点 | 粉尘（总、呼） | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 焚烧炉装置巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场检测 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 气体分析仪 |  |
| 空压机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| PSA制氮机巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 电仪车间 | 甲苯二异氰酸脂片区巡检工 | 甲苯 | 1×2×1 | 个体采样 | 正常工作时 | 0.05 | 溶剂解吸型活性炭管 | 冰箱14天 | 空气采样器 |  |
| 噪声 | 1×2×1 | 个体采样 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
| 烧碱片区巡检工 | 噪声 | 1×2×1 | 个体采样 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
| 热电片区巡检工 | 噪声 | 1×2×1 | 个体采样 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
| 仪表分析巡检工 | 甲苯 | 1×2×1 | 个体采样 | 正常工作时 | 0.05 | 溶剂解吸型活性炭管 | 冰箱14天 | 空气采样器 |  |
| 噪声 | 1×2×1 | 个体采样 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
| 污水处理站 | 收集池巡检位 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 氯化氢及盐酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
| 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
| 甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.1 | 溶剂解吸型活性炭管 | \ | 大气采样仪 |  |
| 微电解池巡检位 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 氯化氢及盐酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.1 | 溶剂解吸型活性炭管 | \ | 大气采样仪 |  |
| 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
| 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
| 芬顿氧化池巡检位 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 粉尘采样仪 |  |
| 氯化氢及盐酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.1 | 溶剂解吸型活性炭管 | 冰箱14天 | 大气采样仪 |  |
| 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
| 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
| 过氧化氢 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 1.0 | 大型气泡吸收管 | 12小时内 | 大气采样仪 |  |
| 中和絮凝沉淀池出水巡检位 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 粉尘采样仪 |  |
| 氯化氢及盐酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 中和絮凝沉淀池出水巡检位 | 甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.1 | 溶剂解吸型活性炭管 | 冰箱14天 | 大气采样仪 |  |
| 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
| 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
| 综合好氧池（鼓风机房）巡检位 | 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 生化调节池取样点操作位 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | 室温3天 | 粉尘采样仪 |  |
| 氯化氢及盐酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.1 | 溶剂解吸型活性炭管 | 冰箱14天 | 大气采样仪 |  |
| 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
| 邻二氯苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 室温7天 | 大气采样仪 |  |
| 噪声 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 末端氧化池巡检位 | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 液体罐区 | 盐酸装车操作位 | 氯化氢及盐酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 盐酸装车泵巡检位 | 氯化氢及盐酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 次氯酸钠巡检位 | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 硫酸装车操作位 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 氢氧化钠装车操作位 | 氢氧化钠 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 质检中心 | 电解槽单槽氯气取样点操作位 | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 电解槽单槽碱取样点操作位 | 氢氧化钠 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 氯氢处理填料干燥塔循环酸出口管取样点操作位 | 硫酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 氯氢处理吸收塔循环泵入口NaOH溶液取样点操作位 | 氢氧化钠 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 氯氢处理尾气塔循环泵入口NaOH溶液取样点操作位  | 氢氧化钠 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 液氯及汽化工序原料氯气取样点操作位 | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 尾气分配台操作位 | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 氯化氢降膜吸收器出口08/09取样点操作位 | 氯化氢及盐酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 氯化氢降膜吸收器出口10取样点操作位 | 氯化氢及盐酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 液体罐区次氯酸钠取样点操作位 | 氯气 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 液体罐区32%烧碱取样点操作位 | 氢氧化钠 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 5.0 | 微孔滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 液体罐区盐酸取样点操作位 | 氯化氢及盐酸 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 48小时内 | 大气采样仪 |  |
| 生化调节池取样点操作位 | 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
| 照度 | 1×6×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 照度计 |  |
| 原料取样点操作工 | 噪声 | 1×3×1 | 个体采样 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 粉尘（总、呼） | 1×3×1 | 个体采样 | 正常工作时 | 2.0 | 测尘滤膜 | \ | 个体采样仪 | **是否煤尘** |
| 机修中心 | 检维修操作位 | 电焊烟尘 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 20.0 | 测尘滤膜 | \ | 粉尘采样仪 |  |
| 臭氧 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 2.0 | 大型气泡吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 一氧化碳 | 1×3×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 噪声仪 |  |
| 二氧化氮 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.5 | 多孔玻板吸收管 | 当天检测 | 大气采样仪 |  |
| 电焊弧光 | 1×9×1 | 现场测量 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 紫外辐照计 |  |
| TDI实验分析 | TDI片区样品暂存处 | 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
| TDI片区样品分析处 | 甲苯二异氰酸脂 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 3.0 | 冲击式吸收管 | 室温5天 | 大气采样仪 |  |
| 制样室一操作位 | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
| 制样室二操作位 | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
| MTD室操作位 | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
| 仪器分析室操作位 | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
| 色谱室操作位 | 二硝基甲苯 | 1×3×1 | 定点分时段 | 正常工作时 | 0.2 | 硅胶管 | 室温7d | 大气采样仪 |  |
|  | 氯碱装置一次盐水巡检工 | 噪声 | 1×1×2 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
| 氯碱装置电解巡检工 | 噪声 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
| 氯碱装置氯氢处理巡检工 | 噪声 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
| 氯碱装置盐酸工序巡检工 | 噪声 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
| 液氯与汽化工序巡检工 | 噪声 | 1×1×2 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
| 氢化装置气体罐区及氢压机工序巡检工 | 噪声 | 1×1×2 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
| 硝化工序巡检工 | 噪声 | 1×2×2 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
| 甲苯、二硝基甲苯 | 1×2×2 | 个体 | 正常工作时 | 0.05 | 溶剂解吸型活性炭管 | 冰箱14天 | 个体毒物仪 |  |
| 氢化工序巡检工 | 噪声 | 1×2×2 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
| 二硝基甲苯 | 1×2×2 | 个体 | 正常工作时 | 0.05 | 溶剂解吸型活性炭管 | 室温7天 | 个体毒物仪 |  |
| 光化工序巡检工 | 噪声 | 1×2×2 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
| 二氯苯 | 1×2×2 | 个体 | 正常工作时 | 0.05 | 溶剂解吸型活性炭管 | 室温7天 | 个体毒物仪 |  |
| 热电装置C1-C2皮带巡检工 | 粉尘 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | 2.0 | 测尘滤膜 | \ | 个体粉尘仪 |  |
| 噪声 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
| 热电装置C3皮带巡检工 | 粉尘 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | 2.0 | 测尘滤膜 | \ | 个体粉尘仪 |  |
| 噪声 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
| 热电装置C1皮带头捅煤工 | 粉尘 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | 2.0 | 测尘滤膜 | \ | 个体粉尘仪 |  |
| 噪声 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
| 锅炉装置电气巡检工 | 噪声 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
| 锅炉装置汽机巡检工 | 噪声 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
| 锅炉装置化学水处理巡检工 | 噪声 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
| 锅炉装置锅炉巡检工 | 粉尘 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | 2.0 | 测尘滤膜 | \ | 个体粉尘仪 |  |
| 噪声 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
| 热电脱硫巡检工 | 噪声 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |
| 空压/PSA制氮巡检工 | 噪声 | 1×2×1 | 个体 | 正常工作时 | \ | \ | \ | 个体噪声仪 |  |

编制人： 审核人： 批准人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日