**水气团队安全帽架采购发包说明**

一、采购数量及规格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 帽架规格 | 排列格式 | 数量（个） |
| 6格 | 3行\*2列 | 2 |
| 12格 | 3行\*4列 | 6 |
| 15格 | 3行\*5列 | 2 |
|  | 数量合计 | 10 |

备注：

1、PTA污水站供应PTA团队的海水泵房6格\*1个、供应热电团队的海水泵房6格\*1个；  
2、PTA污水站12格\*2个，办公室12格\*1个；  
3、PX水处理/污水处理站安全帽15格\*2个；  
4、PX空压/冷冻站安全帽12格\*2个、办公室12格\*1个；

二、材质要求：材质为1.2mm厚的镀锌钢板，并喷塑。

三、其他要求：安全帽架安装在墙上（安装由我司自行负责），需配套相应螺栓。

四、款式图片：

