**公开比选公告（重新）**

比选编号：LJ-ZGB-2021-0011C

福建湄洲湾氯碱工业有限公司的BDO/PBT搬迁项目循环液冷却器、循环气冷却器设备采购（重新）进行国内公开比选，现欢迎国内合格参选人对该招比选货物及服务进行密封报价参选。

1.招比选内容:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格和要求(单台机组工艺操作参数) |
| 1 | 循环液冷却器 | 1台 | 1. 设计温度：壳：150℃，管：205℃； 2. 介质：壳：冷却水，管：52%wtBDO； 3. 工作压力：壳：0.35MPa，管：30.3MPa； 4. 换热面积：102m2； 5. 具体详见招比选人另册提供的《技术规格书》和《图纸》。 |
| 循环气冷却器 | 1台 | 1. 设计温度：壳：205℃，管：205℃； 2. 介质：壳：冷却水，管：氢气； 3. 工作压力： 壳：0.45MPa，管：30.3MPa； 4. 换热面积：6.7m2； 5. 具体详见招比选人另册提供的《技术规格书》和《图纸》。 |
| （1）交货期要求：合同生效之日起6个月内货物全部到达装置现场，具体发货时间以招比选人书面通知为准。  （2）交货地点：漳州古雷石化基地招比选人指定地点。  （3）质量要求：符合国家有关验收标准、规范及本招比选项目技术规格书的要求。 | | | |

**备注：参选人必须对同一个合同包中的全部货物与服务进行参选，不得仅对合同包中的部分货物或服务进行参选，否则其比选文件将被拒绝。**

2.参选人资格要求：

2.1 本次招比选要求参选人须具备独立法人资格的制造商，且具备质量技术监督部门颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（压力容器）资质证书，且资质证书可覆盖第三类压力容器。本次招比选不接受代理商或经销商参选。

2.2 类似项目业绩要求： 参选人在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）承揽过一台（套）用于BDO装置高压设备（不低于30MPa）制造业绩，不包括维修业绩。

2.3 本次招比选 不接受 联合体参选。

2.4 参选单位被列为失信主体或参选单位法人代表被列为失信被执行人，不得参加本次比选。2.5 具体要求详见参选人须知列表第3项。

3.比选保证金：

3.1 比选保证金提交截止时间：2021年8月2日10:00:00（同参选截止时间）。

3.2 比选保证金提交的金额：10000元。

3.3 比选保证金提交的方式：现金（电汇或转账）。

4.发放招比选文件时间、地点：凡愿意参加公开比选的合格参选人请于2021年7月24日起（法定公休日、法定节假日除外），每天上午9时00分至11时00分，下午 14 时 00 分至 17 时 00 分（北京时间，下同），联系福建湄洲湾氯碱工业有限公司（地址：泉州市泉港区南山北路1137号）收取招比选文件。

5. 参选截止时间：比选文件应在2021年8月2日10时 00 分（北京时间）前按下述地址送至福建湄洲湾氯碱工业有限公司费控科（地址：泉州市泉港区南山北路1137号）或邮寄，收件人：吴艳，逾期收到或不符合规定的比选文件恕不接受。

6. 开选时间、地点：2021年8月2日10时或另行通知（北京时间）在福建湄洲湾氯碱工业有限公司（地址：泉州市泉港区南山北路1137号） 开选。

7．本次比选采用综合评选的比选办法。

**招比选人名称：福建湄洲湾氯碱工业有限公司**

招比选人地址：福建省泉州市泉港区南山北路1137号

电话：0595-87027337

联系人：陈先生、郑女士

邮箱：mzwljxmb@163.com

公司纪检监察室：

0595-87027062 联系人：蔡女士

福建湄洲湾氯碱工业有限公司企业管理部

2021年7月23日