附件八：《参选文件快递外包装和范本格式》

注：参选文件快递外包装格式(以下**绿色**字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后, 修改为**黑色**字体打印)

**参选项目名称：\*\*\*\*\*\***

**联系人姓名：\*\*\*\*\*\***

**联系人电话：\*\*\*\*\*\***

**联系人邮箱：\*\*\*\*\*\***

***备注：快递外包装袋无需盖章！***

***参选文件(4套，正本一套副本\*套)，参选文件须按前述要求编制，包含不限于提供的以下表单及内容，范本格式如下***

**福建省福化古蕾化学有限公司**

**防腐保温、钢管架搭设服务采购项目**

**参选文件**

**参选人： *（打印时请取消下划线）*有限公司**

**2021 年 月 日**

***参选文件编写说明***

***（本页无须打印）***

1、参选文件需A4纸打印或用不褪色墨水书写，由参选人的法定代表人或其授权的代理人按规定**手签，不得用签名章代替**。

2、参选文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均由参选文件签字人在改动处签字或盖法人章。

3、参选文件应装订成册，不得采用活页夹，**参选文件应编制目录，并且逐页标注连续页码。**

4、以下文件中**绿色**字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后，修改为**黑色**字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

**5、以下文件中红色字体部分，打印时请删除。**

商务参选文件

**目录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **参 选 文 件 内 容** | **页码** |
| 1 | 参选报价单（总价） |  |
| 2 | 参选报价明细单 |  |
| 3 | 法定代表人资格证明书 |  |
| 4 | 法定代表人授权委托书 |  |
| 5 | 承诺函等 |  |
| … |  |  |

技术参选文件

**目录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **参 选 文 件 内 容** | **页码** |
| 1 | 技术方案 |  |
| 2 | 服务承诺 |  |
| 3 | 企业概况 |  |
| 4 | 业绩的证明 |  |
| … |  |  |

备注：商务参选文集、技术参选文件须分册装订。

**参选报价单**

福建省福化古蕾化学有限公司：

贵公司防腐保温、钢管架搭设服务项目比选文件我公司已阅知并完全同意，承诺此次报价真实、有效。同时承诺，中选后认真履行义务，提供符合要求的产品及相应服务。现将本公司有关报价及说明如下：

1、防腐保温施工费用按《中国石油化工集团公司石油化工行业检修工程预算定额2009版》标准的 %计取（含税，税率9%），其中费用调整按中国石化〔2014〕322号《关于2014年动态调整石油化工行业检修工程预算定额的通知》进行。

**最高限价：按上文简称《09版检修定额》）标准的100%计取（含税，税率9%）。**

2、保温棉材料、油漆综合报价（均为未税价）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品类 | 技术要求 | 执行标准 | 单位最高限价（元） | 单位 | 参选人报价（元） |
| 1 | 硅酸铝毡 | 使用温度≤1000℃；密度≤200kg/m³；导热系数≤0.044（70℃）W/（m·K） | GB/T16400SH/T3010 | 850 | M³ |  |
| 2 | 柔性泡沫橡塑制品 | 使用温度-35~85℃；密度40~60kg/m³；导热系数≤0.036（0℃）W/（m·K） | GB/T17794SH/T3010 | 1250 | M³ |  |
| 3 | 无机富锌底漆 | 品牌为江苏金陵、苏州吉人、厦门双瑞（或同等品牌） |  | 24.78 | Kg |  |
| 4 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 品牌为江苏金陵、苏州吉人、厦门双瑞（或同等品牌） |  | 26.55 | Kg |  |

3、钢管架报价（含9%增值税）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子项名称 | 综合单价 | 备注 |
| 1 | 独立架（底部两个边长均小于3米的脚手架） | 独立架（底部两个边长均小于3米的脚手架）搭拆施工费及主材租赁费 |  元/平方米 | 最高限价45元/平方米。 |
| 超出免费期后独立架主材租赁费综合单价 |  元/（平方米\*天数） | 最高限价0.3元/（平方米\*天数）。 |
| 2 | 其他脚手架（井子架、独立架除外，即单边周长大于等于3米的脚手架） | 其它脚手架搭拆施工费报价浮动率 | 根据《石油化工集团公司石油化工行业检修工程预算定额2009版》及其配套的费用定额标准的 %计取 | 最高限价：按《09版检修定额》）标准的100%计取。 |

注：1、防腐保温结算取费为施工费与材料费之和；

2、独立架45天内无材料租赁费，第46天至使用结束才另算租赁费。

3、其他脚手架主材租赁费采用施工当月地方主管部门发布的材料信息价。

4、上述报价包含了参选人提供本合同约定的产品及相应服务（如有）的全部价格，除非另有约定，比选人不再承担其他费用。

参选人（盖章）：

参选联系人：

联系电话：

参选人邮箱：

 年 月 日

**营业执照复印件**

**法定代表人授权委托书**

致：福建省福化古蕾化学有限公司

本授权书声明:注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就参与项目 项目公开自主比选，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2021年 月 日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

参选人（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

被授权代表人（签字）： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

联系方式：

**法定代表人身份证复印件**

**被授权代表人身份证复印件**

**承诺函**

致：福建省福化古蕾化学有限公司

我方对福建省福化古蕾化学有限公司\*\*\*\*\*\*\*\*\*项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分规则。

3、我方承诺：我方为参选所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省福化古蕾化学有限公司签订\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*项目采购合同，并在要求的时间内提供所购商品及服务等。

特此承诺！

参选人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地 址：

联系人：

电 话：

年 月 日

**企业概况**

**（如内容超过一页，可附页）**

**业绩证明**

**（如内容超过一页，可附页）**

**其 他**

**（参选人认为须要提交的其他资料，如内容超过一页，可附页）**